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Abstrak

Sekitar 80 % penduduk Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin. adalah petani. Wilayah di Pesisir Muara Sungai Musi ini didominasi oleh lahan basah / rawa pasang surut yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai pertanian padi. Berdasarkan observasi,  ketika musim kemarau, para petani akan memanfaatkan  pompa air non listrik (PLN) berupa  pompa air BBM  berbahan bakar bensin atau solar untuk mengairi sawah. Biaya penggunaan BBM dirasakan memberatkan petani selain karena harganya  mahal juga  seringkali langka di pasaran.  Tim ‘Sampahku Berdampak’ memberikan solusi aplikatif berupa inovasi pompa air berbahan bakar alternatif  yakni bahan bakar cair (BBC) hasil pirolisis sampah plastik. Tujuan penelitian 1) mendeskripsikan  rancang bangun Reaktor Pirolisis Sampah Plastik dan Mesin Pompa Air BBC, 2)  mengkaji  unjuk kerja alat inovasi, dan 3)  mengkaji  potensi teknologi irigasi berbasis pompa air BBC. Metode Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui rancang bangun pompa air BBC, dan reaktor  pirolisis serta pengujian unjuk kerja 2 alat inovasi. Pendekatan kualitatif  dengan mendeskripsikan data potensi teknologi irigasi pompa air BBC dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasil penelitian adalah (1) Komponen Reaktor Pirolisis terdiri dari boiler, kondensor, thermometer kopel, dan tungku reaktor. Komponen Pompa Air BBC terdiri dari mesin / motor penggerak, dan ruang pembakaran, pompa hisap dan lubang keluar air. (2) Unjuk kerja Reaktor Pirolisis mampu menghasilkan 0,79 L BBC dari sampah  plastik sebanyak 2 kg. Unjuk kerja Pompa Air BBC dengan  ujicoba di sawah, mampu mengisap air ke dalaman 3 – 4  meter,  ketinggian air mencapai 4 meter dan area jangkauan air mencapai 5 meter. Bahan bakar BBC yang digunakan 1,5 liter untuk mengairi sawah selama 1 jam lebih. (3) Potensi Pompa Air BBC sebagai teknologi irigasi ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan segi lingkungan sangat besar. Kesimpulan Potensi Pompa Air BBC sebagai teknologi irigasi sangat layak untuk  diterapkan di sawah lawan basah seperti di Desa Mulia Sari. 
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